* Send data
* Send command

**Send data:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start of frame (SOF) | Node ID | Packet type | Data | CRC  check | End of frame |
| 0x7B | 1 byte | Data packet | N byte | 4 byte | 0x7B |

NodeID:

* Station node: 0x01 – 0x50
* Sensor node: 0x51 – 0xFE

Packet type:

* Data: 0xF1
* Respond: 0xF3

Status:

* SLEEP : 0x01
* ACTIVE: 0x02

Data:

* SensorID\_1 (1byte)
* Battery\_1 (1byte)
* Vp\_1 (2 byte)
* Vna\_1 (2byte)

Command:

* Get data